         SYSTEM SIG7
         SYSTEM BPM
*
F:3000   DSECT     1
F:3000   M:DCB     (DEVICE,'LN'),(DRC)
F:3001   DSECT     1
F:3001   M:DCB     (DEVICE,'LN'),(DRC)
*
F:4000   DSECT     1
F:4000   M:DCB     (DEVICE,'LN'),(LIST,L:4000)
L:4000   M:LIST    (CLS),(PSL,DUM,DUM,DUM,DUM,DUM,DUM,DUM,DUM,DUM,DUM)
*
         END

